(module 4,1-PAD (layer F.Cu) (tedit 0)
  (descr "<b>MOUNTING PAD</b> 4.1 mm, round")
  (fp_text reference H1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_text value MOUNT-PAD-ROUND4.1 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
    (effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
  )
  (fp_arc (start 0 0) (end -2.54 0) (angle -90) (layer F.Fab) (width 3.9116))
  (fp_arc (start 0 0) (end 0 -2.54) (angle 90) (layer F.Fab) (width 3.9116))
  (fp_circle (center 0 0) (end 0.762 0) (layer F.Fab) (width 0.4572))
  (fp_circle (center 0 0) (end 4.572 0) (layer F.SilkS) (width 0.1524))
  (fp_circle (center 0 0) (end 5.08 0) (layer Dwgs.User) (width 2))
  (fp_circle (center 0 0) (end 2.15 0) (layer F.SilkS) (width 0.2032))
  (pad B4,1 thru_hole circle (at 0 0) (size 8 8) (drill 4.1) (layers *.Cu *.Mask)
    (solder_mask_margin 0.0635))
)
